ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ЖИТНИ ТРГ БР.1

12220 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

404-216/4/2018-01-3 од 05.09.2018

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ– РАДОВА**

**ДОГРАДЊА, ОПРЕМАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ КУХИЊЕ**

**ПУ „МАЈСКИ ЦВЕТ“**

**ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК**

**ЈАВНА НАБАВКА бр. 60/2018**

*напомена: прва измена конкурсне документације означена је жутом бојом*

**АВГУСТ 2018. године**

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 60/2018, број 404-216/1/2018-01-3 од 24.08.2018. године, Решења ообразовању комисије за јавну набавку 60/2018, број 404-216/2/2018-01-3 од 24.08.2018. године, припремљена је:

ПРВА ИЗМЕНА

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

**у отвореном поступку**

**ДОГРАДЊА, ОПРЕМАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ КУХИЊЕ**

**ПУ „МАЈСКИ ЦВЕТ“**

**ЈН бр. 60/2018**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Поглавље*** | ***Назив поглавља*** | ***Страна*** |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Техничка документација и планови | 5. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 6. |
| V | Критеријуми за доделу уговора | 13. |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 14. |
| VII | Модел уговора | 46. |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 54. |

Конкурсна документација садржи 60 странa.

**I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**1.Подаци о наручиоцу**

Наручилац: Општинска управа општине Велико Градиште

Адреса: Житни трг, број 1, 12220 Велико Градиште

Интернет страница:[www.velikogradiste.rs](http://www.velikogradiste.rs)

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр.60/2018 су радови *–* Доградња, опремање и реконструкција и опремање кухиње ПУ „Мајски цвет“

ОРН:45000000- Грађевински радови

**4. Резервисана јавна набавка**

Не

**5. Контакт (лице или служба)**

Лице за контакт: Весна Милановић, Е - mail адреса [milavesna06@yahoo.com](mailto:milavesna06@yahoo.com)

***II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.***

Предмет набавке: Доградња вртића (проширење вртића изградњом посебног објекта који је топлом везом повезан са постојећим вртићем) и реновирање кухиње

Рок извршења -120 календарских дана

Процењена вредност јавне набавке без пдв-а : 26.462.970,00 динара

За сваки наведени елементи, у предмеру и предрачуну радова, попут робног знака, патента, типа или произвођача, наручилац прихвата „или одговарајуће“ сагласно члану 72. став 4. ЗЈН.

За сваку тачно одређену ознаку, у предмеру и предрачуну радова, наручилац прихвата све ознаке које потврђују да добра, услуге или радови испуњавају захтеве одговарајуће ознаке, сагласно члану 73. став 2. ЗЈН.

Обзиром да боје, било да се ради о фасади, поду, зидовима, плочицама и осталом, нису предвиђене предмером и предрачуном радова, понуђач који закључи уговор, пре сваке набавке, дужан је да понуди Наручиоцу или Кориснику, минимум 5 боја или нијанси у предвиђеној класи квалитета, а да након избора од стране овлашћеног лица, присупи набавци.

Предмет јавне набавке јесте доградња вртића спратности По+П+0 на кп. бр. 1896 КО Велико Градиште. Основни функционални склоп доградње дечијег вртића чине простори који се састоје у приземљу од везног ходника са постојеом зградом вртића, одакле се рампом силази у подрум , улазног ходника и доградни део објекта предвиђен за улазак родитеља са децом и радника вртића., гардероба на самом улазу , две собе за боравак деце са припадајућим санитарним блоком који се налази између соба, канцеларије за администрацију, степеништа за подрум и тоалет. На етажи подрума, предвиђен је ходник са степеништем и рампом , мултифункционалном сала и санитарни чвор.

Светла висина просторија у подруму је 3,30м

Светла висина просторија у приземљу је 3,30м

Укупна нето површина Дограђеног дечијег вртића у В.Градишту је 447,48м2

Укупна бруто површина Дограђеног дечијег вртића у В.Градишту је 525,33м2

сви радови на изградњи се иводе у складу са пројектно-техничком докумтацију.

-Рекоснтрукција кухиње обухвата радове на проторији кухиње и опрему у кухињи према премеру радова.

Објекат ће користити постојеће прикључке за прикључак на водоводну и канализациону мрежу, као и на електро-мрежу.

***III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ***

Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана у временском интервалу од 07.30 до 14.30 часова у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште, уз предходну најаву од најмање 2 сата раније, на е-адресу: [ler.vg1@gmail](mailto:ler.vg1@gmail).com или [milavesna06@yahoo.com](mailto:milavesna06@yahoo.com) .

Заинтересована лица су дужна да изврше обилазак локације и увид у техничку документацију.

Техничка документација:

-PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA-DOGRADNJA ZGRADE DEČIJEG VRTIĆA U VELIKOM GRADIŠTU -Robert Dimitrijevic, dip.ing.

-PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU- PROJEKAT Arhitekture -DOGRADNJA ZGRADE DEČIJEG VRTIĆA U VELIKOM GRADIŠTU -Robert Dimitrijevic, dip.ing

-elaborat zaštite od požara projekta DOGRADNJA ZGRADE DEČIJEG VRTIĆA U VELIKOM GRADIŠTU -Robert Dimitrijevic, dip.ing

-PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU- PROJEKAT Elektro energetske instalacije -DOGRADNJA ZGRADE DEČIJEG VRTIĆA U VELIKOM GRADIŠTU -Robert Dimitrijevic, dip.ing

-PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU- glavna sveska-DOGRADNJA ZGRADE DEČIJEG VRTIĆA U VELIKOM GRADIŠTU -Robert Dimitrijevic, dip.ing

-PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU- elaborat energetske efikasnosti-DOGRADNJA ZGRADE DEČIJEG VRTIĆA U VELIKOM GRADIŠTU -Robert Dimitrijevic, dip.ing

-Građevinska dozvola -351-252/2018-06 дана 13.06.2018. године

-PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU-projekat kontrukcije -DOGRADNJA ZGRADE DEČIJEG VRTIĆA U VELIKOM GRADIŠTU -Robert Dimitrijevic, dip.ing

-PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA-Robert Dimitrijevic

***IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА***

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава **обавезне услове** за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар*(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);* | **Правна лица**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;  **Предузетници:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра. |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре*(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);* | **Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe **основног суда** на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити **ИУВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА** на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције **Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду**, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  **Предузетници и физичка лица**: Извод из казнене евиденције, односно уверење **надлежне полицијске управе МУП-а**, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).  **Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.** |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији *(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);* | Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  **Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.** |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (*чл. 75. ст. 2. ЗЈН).* | **ИЗЈАВА**(*Образац 5. у поглављуVI ове конкурсне документације*),којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке | За предметну набавку није предвиђена дозвола посебним прописом. |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом,а испуњеност **додатних услова** понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, **и то:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | 1.Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН) за 2015, 2016 и 2017. годину  2.Потврда НБС о броју дана неликвидности |
|  | **1.**Да је понуђач позитивно пословао у 2015, 2016 и 2017. години  **2.** Да понуђач у последње три године које предходе месецу објаве јавне набавке није био у блокади |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | 1**.** Потврда референтног наручиоца, копија реализованог уговора, окончана ситуација.  2. Фотокопија важећег сертификата издатог од стране правног лица који поседује акредитацију од акретитованог тела Србије или другог акредитованог тела у склопу међународне акредитације (International Accreditation Forum). Уколико је сертификат у целости на страном језику , уз сертификат треба доставити и превод на српски језик оверен од стране овлашћеног преводиоца. |
|  | **1.**Да је понуђач у периоду од 3 последње године (2015-2017), рачунајући од дана објаве јавне набавке има реализован мин.један уговор на извођењу грађевинских радова минималне вредности 25.000.000,00 динара без ПДВ-а  - Да је понуђач у периоду од последње три године 2015-2017 извео радове на изградњи , реконструкцији, адаптацији или доградњи најмање једног објекта високоградње јавне намене чија укупна бруто грађевинска површина најмање 520.00 m2. Под објектом јавне намене се подразумева објекат за потребе државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе , објекти здравствва-дом здравља, болница, дом за стара лица, објекат за образовање, објекте културе и сл. (члан 2.став 1. тачка 22а Закон о планирању и изградњи). Референти рад мора бити са комплетно завршеним грађевинским и грађевинско-занатским радовима и инсталацијама (врсте радова: грађевински радови, грађевинско-занатски радови, инстаслације водовода и канализације, термотехничке инсталације, телекомуникационе и сигналне инсталације, електроенергетске инсталације).  **2.**Да понуђач поседује важеће сертификате менаџмента квалитета :  ISO 9001- или одговарајући  ISO 14001- или одговарајући  ISO 18001 –или одговарајући  ISO 50001 –или одговарајући |
| 3. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ | - пописне листе оверене од стране овлашћених лица, тј.извод из књиговодствене картице или фотокопија књиговодствене картице на дан 31.12.2017. из које се види да је понуђач власник основних средстава наведених у оквиру техничког капацитета (понуђач је дужан да јасно назначи –маркира у листама механизацију –или други доказ из којег се на несумњиви начин може утврдити право власништва или право коришћења (уговор о закупу, лизингу или уговор о пословно-техничкој сарадње). Уз уговоре приложити доказ да је закуподавац или давалац лизинга власник тражене опреме ( сагласност лизинг куће и тд.)  -У случају да је понуђач постао власник опреме наведене како технички капацитет после 31.12.2017.год. уместо пописне листе може се доставити други доказ којим се јасно може утврдити да је власник тражених основних средстава (купопродајни уговор ,рачун и тд...)  **-**за возила је потребно приложити фотокопију очитане саобраћајне дозволе и полису осигурања, са фотокопијом регистарке налепнице  За самоходне подизне платформе Стручни налаз о извршеном прегледу и провери опреме за рад не старији од 3 године од дана подношења понуде , а који издаје правно лице са лиценцом за обављење послова прегледа и провере опреме за рад ба основу члана 5. Правилника о поступку прегледа и провере опреме за рад и испитивање услова радне околине (Сл.РС. бр. 94/06,108/06-испр.,114/14 и102/15) |
|  | -да понуђач располаже са следећом механизацијом и опремом, која ће бити ангажована у предметној набавци, најмање у наведеној количини:   * -теретно возило носивости најмање 6 тона- 2 * комада   -самоходна подизна платформа-2 комада  -покретна скела-мин.површине 2м2-3 комада  -скеле за грађевинске радове-мин. 200 м2 |
| 4. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | -М обрасци пријаве или уговори о обављању привремених и повремених послова/ уговор о делу или уговор о допунском раду , зависно од начина ангажовања.  -Копија важеће лиценце Инжењерске коморе Србије  -потврде Инжењерске коморе Србије да су предложена лица носиоци личних лиценци и чланови ИКС-а и да им одлуком Суда части издата лиценца није одузета  -за лице које обавља послове безбедности и здравља на раду: фотокопија уверења о положеном стручном испиту о практичном оспособљавању за обављење послова безбедности и здравља на раду или фотокопију уговора са овлашћеним правним лицем за обављење послова безбедности и здравља на раду |
|  | * Најмање 22 радника запослених на неодређено или одређено време или ангажовано за обављење привремених и повремених послова или ангажовани по уговору о делу или по уговору о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди, сагласно Закону о раду, и то:   -1 носилац лиценце 453  -1 носилац лиценце 430  -1 носилац лиценце 450 или 453  -2 носиоца лиценце 410  -1 носилац лиценце 414  -15 грађевинских радника који обављају послове који одоговарају врстама радова наведеним у предмеру и предрачуну  -најмање једно лице са положеним испитом о практичном оспособљавања за обављање послова безбедности и здравља на раду |

**УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

* Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 1. и 2. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа наведеним у табеларном приказу, обавезни услов под редним бројем 4, понуђач доказује достављањем Изјаве (*Образац 5. у поглављуVI ове конкурсне документације*),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
* **Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН.
* **Уколико понуду подноси група понуђача**, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и додатне услове-финансијски капацитет (ред.бр.1), а остале додатне услове испуњавају заједно. У том случају **ИЗЈАВА** (*Образац 5. у поглављуVI ове конкурсне документације*),мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
* Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
* Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
* Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

-Извод из регистра Агенције за привредне регистре, *доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs*

*-Потврду НБС ако је податак доступан на интернет страници www.nbs.rs*

* Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.
* Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Наручилац задржава право провере достављених доказа од стране понуђача. Уколико се том приликом установи да копија траженог доказа не одговара у потпуности оригиналу тог доказа, понуда ће се одбити као неприхватљива.

**V *КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА***

**1. Критеријум за доделу уговора**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**

**2.Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом**

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.

***VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ***

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

1. Образац понуде (Образац 1);
2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);
3. Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
4. Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
5. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5);
6. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6).
7. Образац изјаве понуђача о обиласку локације (Образац 7)

**(ОБРАЗАЦ 1)**

**ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку радова- Доградња, опремање и реконструкција и опремање кухиње ПУ „Мајски цвет“***,*** ЈН број 60/2018

***1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ***

|  |  |
| --- | --- |
| *Назив понуђача:* |  |
| *Адреса понуђача:* |  |
| *Матични број понуђача:* |  |
| *Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):* |  |
| *Име особе за контакт:* |  |
| *Електронска адреса понуђача (e-mail):* |  |
| *Телефон:* |  |
| *Телефакс:* |  |
| *Број рачуна понуђача и назив банке:* |  |
| *Лице овлашћено за потписивање уговора* |  |

***2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:***

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

***Напомена:*** *заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*

***3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
| *2)* | *Назив подизвођача:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
|  | *Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:* |  |
|  | *Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.*

***4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *1)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *2)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |
| *3)* | *Назив учесника у заједничкој понуди:* |  |
|  | *Адреса:* |  |
|  | *Матични број:* |  |
|  | *Порески идентификациони број:* |  |
|  | *Име особе за контакт:* |  |

***Напомена:***

*Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.*

**5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ-** Доградња, опремање и реконструкција и опремање кухиње ПУ „Мајски цвет“

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Укупна вредност уговора без ПДВ-а |  |
| **2.** | Укупна вредност уговора са ПДВ-ом |  |
| 3. | Рок и начин плаћања | Потврђујем рок плаћања – 45 дана*,*од дана пријема оверене авансне, привремене односно окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције |
| 4. | Рок важења понуде |  |
| 5. | Гарантни период |  |
| 6. | Рок извођења радова |  |
| 7. | Аванс 70 % | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара |

Датум Понуђач

М. П.

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Напомене:***

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.*

***(ОБРАЗАЦ 2)***

***ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.PREDRAČUN GRAĐEVINSKIH RADOVA | | | | | | | | | | |
| r.br | OPIS - VRSTA RADOVA | | j.m. | količina | | jed.cena | | UKUPNO | | |
|  | I. ZEMLJANI RADOVI | | | | | | | | | |
|  | Pre početka radova treba snimiti teren i obeležiti stalne tačke na terenu koje ostaju do završetka svih radova na objektu. Svi zemljani radovi moraju se izvesti prema datim kotama. Iskopanu zemlju upotrebiti za nasipanje oko temelja ili ispod podova sa obaveznim nabijanjem u slojevima do 30 cm. Višak zemlje odneti na deponiju. Obračun zemlje u iskopima računa se po m3 u samoniklom stanju. | |  |  | |  | |  | | |
| 1 | Obeležavanje objekta i mašinsko skidanje humusa u sloju prosečne debljine 15 cm, sa utovarom i odvozom na deponiju | | m2 | 409.90 | |  | |  | | |
| 2 | Mašinski otkop u širokom iskopu za podrum objekta, sa utovarom u vozilo i odvoza viška zemlje na gradsku deponiju do 3 km. | | m3 | 565.00 | |  | |  | | |
| 3 | Ručni iskop trakastih temelja i temelja samaca u materijalu III kat . -dubine 0 do 2 m | | m3 | 37.60 | |  | |  | | |
| 4 | Nasipanje zemlje iz iskopa oko temeljnih zidova i izrada nasipa u unutrašnjosti objekta sa nabijanjem u slojevima | | m3 | 58 | |  | |  | | |
| 5 | Nabavka, prevoz, nasipanje i razastiranje šljunka ispod temeljnih stopa, podova i trotoara, d=8 cm | | m2 | 409.90 | |  | |  | | |
|  | SVEGA ZEMLJANI RADOVI : | | | | | | |  | | |
|  | II . ZIDARSKI I RAZNI ZIDARSKI RADOVI | | | | | | | | | |
|  | Opekarski proizvodi koji su predviđeni projektom moraju biti dobro pečeni, odgovarajuće marke, a bez prisustva kreča i šalitre. Pesak mora biti čist bez prisustva organskih delova ili žila. Zidanje se vrši produžnim malterom tj. beomalom-novimalom. | |  |  | |  | |  | | |
| 1 | Zidanje nosećih zidova giter blokom u produžnom malteru. -zidovi d = 20 cm | | m3 | 30.5 | |  | |  | | |
| 2 | Zidanje nosećih zidova giter blokom u produžnom malteru. -zidovi d = 25 cm | | m3 | 23 | |  | |  | | |
|  | |  |  | |  | |  | | |
| 3 | Zidanje pregradnih zidova od šuplje opeke ili šupljih blokova u produžnom malteru, sa istovremenom izradom serklaža od armiranog betona MB 20 iznad vrata armiranim sa 4 F 8 mm.  -zidovi d = 10 ili 12 cm | | m2 | 139 | |  | |  | | |
| 4 | Malterisanje unutrašnjih zidova od opeke, blokova, betona ili siporeksa, visine do 3,00 m, sa upotrebom skele produžnim malterom R 1:3:9 | | m2 | 1228 | |  | |  | | |
| 5 | Malterisanje plafona preko betonske ploče, krečnim malterom u dva sloja, sa prethodnim spricanjem svih povrsina cementnim mlekom | | m2 | 480.40 | |  | |  | | |
| 6 | Zidanje fasadnog zida sečenom fasadnom opekom d=7 cm u cementnom malteru. preko postavljene termoizolacije zida. | | m2 | 21.6 | |  | |  | | |
| 7 | Izrada cementne košuljice preko bet. poda d = 6 cm | | m2 | 584.6 | |  | |  | | |
| 8 | Završno čišćenje objekta | | paušal | 1 | |  | |  | | |
| 9 | Izrada i demontaža zidarske fasadne skele | | m2 | 250.00 | |  | |  | | |
|  | SVEGA ZIDARSKI I RAZNI ZIDARSKI RADOVI : | | | | | | |  | | |
|  | III . HIDRO I TERMOIZOLATERSKI RADOVI | | | | | | | | | |
| 1 | Izrada vertikalne hidroizolacije ukopanih zidova podruma i horizontalne hidroizolacije ispod zidova, jednim slojem KONDORA - 3 i jednim premazom bitumena. Očišćene betonske površine predhodno premazati bitulitom | | m2 | 175.6 | |  | |  | | |
| 2 | Nabavka materijala i izrada hidrizolacije poda na tlu sistemom SIKA SikaLastic-1K, a u svemu po uputstvu proizvođača. Naneti dva sloja u ukupnoj debljini od 3 do 4 mm. U uglovima postaviti hidroizolacionu traku SikaSealTape-S, pre izrade hidroizolacije. | | m2 | 191.6 | |  | |  | | |
| 3 | Prikivanje jednog sloja KNAUF krovne folije preko OSB opšivke krova | | m2 | 400.00 | |  | |  | | |
| 4 | Hidroizolacija kupatila i terasa SikaLastic®-1K u dva premaza. | | m2 | 126.8 | |  | |  | | |
| 5 | Termoizolacija podova između dva sloja betona koja se postavlja preko predhodno postavljene hidroizo-lacije. Cenom obuhvatiti i postavljanje jednog sloja PVC folije preko postavljene termoizolacije - od sloja stiropora za podno grejanje d = 3+2,7 cm | | m2 | 447.5 | |  | |  | | |
| 6 | Termoizolacija tavanske ploče slojem tervola d = 15 cm. | | m2 | 255.90 | |  | |  | | |
| 7 | Termoizolacija dvoslojnog fasadnog zida od opeke postavljanjem PVC folije (parna brana) i sloja tervola d = 10 cm | | m2 | 21.6 | |  | |  | | |
| 8 | Postavljanje vertikalnog zaštitnog sloja stiropora d=5 cm, preko hidroizolacije podrumskog zida, a do zastora šljunkom. | | m2 | 175.6 | |  | |  | | |
| 9 | Termoizolacija fasadnog zida postavljanjem PVC folije (parna brana) i sloja kamene vune d = 15 cm, sa dva sloja odgovarajućeg lepka i PVC mrežice, sve tiplovano PVC tiplima odgovarajuće dužine. | | m2 | 244 | |  | |  | | |
| 10 | Termoizolacija fasadnog zida na delu podruma i kalkanskog zida, postavljanjem PVC folije (parna brana) i sloja kamene vune d = 8 cm, sa dva sloja odgovarajućeg lepka i PVC mrežice, sve tiplovano PVC tiplima odgovarajuće dužine. | | m2 | 95.8 | |  | |  | | |
|  | SVEGA HIDRO I TERMOIZOLATERSKI RADOVI : | | | | | | |  | | |
|  | IV. BETONSKI I ARM. BETONSKI RADOVI | | | | | | | | | |
|  | Svi betonski radovi moraju se izvesti u svemu prema vazećim BAB propisima, nacrtima iz projekta i datim detaljima u statičkom proračunu. Posebno obratiti pažnju na predviđenu marku betona kao i da se elementi izrade u predviđenim dimenzijama i na projektovanoj visini (koti). Izrada betona se vrši isključivo mašinskim putem, a ugradivanje betona ručnim putem ako nepostoji druga mogućnost uz posebnu pađnju na kvalitet nabijanja betona.  Pozicijom betoniranja obuhvaćena je i izrada oplate sa potrebnim podupiračima i potrebnom skelom za ugrađivanje betona. Ugrađeni beton se mora negovati u zavisnosti od spoljne temperature i vremenskih uslova. | |  |  | |  | |  | | |
|  | Armatura se posebno obračunava. | |  |  | |  | |  | | |
| 1 | Betoniranje trotoara nearmiranim betonom MB 25 sa izradom ivičnog zuba i završnom obradom cementnom košuljicom, kao i kosih rampi i prilaznih stepeništa d= 10 cm | | m2 | 145.00 | |  | |  | | |
| 2 | Betoniranje stopa temelja armiranim betonom MB 25 u iskopanom zemljištu bez oplate | | m3 | 37.1 | |  | |  | | |
| 3 | Izrada zida podruma i temeljnog zida, betonskim blokom puniocem d=25 cm sa istovremenim ispunom retkim betonom i postavljanjem u svakom horizontalnom redu, armature 2Ø6 mm. | | m3 | 68.4 | |  | |  | | |
| 4 | Betoniranje stubova i vertikalnih serklaža armiranim betonom MB 25. Oplata i armatura se obračunavaju posebno . | | m3 | 22.7 | |  | |  | | |
| 5 | Betoniranje horizontalnih i kosih serklaža armiranim betonom MB 25. Oplata i armatura se obračunavaju posebno . | | m3 | 35.5 | |  | |  | | |
| 6 | Izrada međuspratne polumontažne armianobetonske ploče tipa FERT, slojem gredica i glinene ispune i izrada ploče slojem armiranog betona MB 25. Armatura u gredicama je u ceni pozicije. dpl=20 cm | | m2 | 452 | |  | |  | | |
| 7 | Betoniranje konzolne ploče d=15 ili 10 cm armiranim betonom MB 25. Armatura se obračunava posebno. | | m3 | 28.8 | |  | |  | | |
| 8 | Betoniranje kose stepenišne ploče d = 12 cm armiranim betonom MB 25. Cenom obuhvatiti istovremenu izradu stepenika. Armatura se obračunava posebno. | | m3 | 1.9 | |  | |  | | |
|  | SVEGA BETONSKI I ARMIRANO BET. RADOVI: | | | | | | |  | | |
|  | V. ARMIRAČKI RADOVI | | | | | | | | | |
| 1 | Nabavka, ispravljanje, sečenje, savijanje i montaža armature prema projektu (statičkom proračunu): | |  |  | |  | |  | | |
| 1.1 | glatka - GA 240 / 360 | | kg | 7000 | |  | |  | | |
| 1.2 | rebrasta - RA 400 / 500 | | kg | 15000 | |  | |  | | |
| 1.3 | (Q 133 ) mrežasta - MA 500 / 560 | | kg | 3200 | |  | |  | | |
|  | SVEGA ARMIRAČKI RADOVI : | | | | | | |  | | |
|  | VI. TESARSKI RADOVI | | | | | | | | | |
| 1 | Izrada drvene krovne konstrukcije od četinara II klase, sa celokupnim okovom. Obračun po 1 m2 horizontalne projekcije osnove - bruto površina zadnje etaže. U svemu prema projektu i detaljima. | | m2 | 308.00 | |  | |  | | |
| 2 | Opšivanje krovne površine preko postavljenih rogova OSB plocom d = 12 mm kao podloge za krovni pokrivač | | m2 | 320.00 | |  | |  | | |
| 3 | Letvisanje krova letvama 3/5 za pokrivanje falcovanim crepom. Obračun po 1 m2 kose krovne površine mereno od kraja rogova. | | m2 | 200.00 | |  | |  | | |
| 4 | Letvisanje krova {tafnama 5/8 za pokrivanje TR limom. Obračun po 1 m2 kose krovne površine mereno od kraja rogova. | | m2 | 120.00 | |  | |  | | |
| 5 | Izrada kapka za ulaz na tavan, dimenzije 70 / 120 cm | | kom | 1.00 | |  | |  | | |
|  | SVEGA TESARSKI RADOVI : | | | | | | |  | | |
|  | VII. POKRIVAČKI RADOVI | | | | | | | | | |
|  | Pokrivanje krovne površine preko postavljene podloge: | |  |  | |  | |  | | |
| 1 | falcovanim crepom, tipa Continental Plus Tondach | | m2 | 200.00 | |  | |  | | |
| 2 | PVC bojenim čličnim limom TR 25/400 d=0,5 mm | | m2 | 120.00 | |  | |  | | |
| 3 | Pokrivanje slemena glinenim slemenjacima u prod. malteru | | m1 | 16.50 | |  | |  | | |
|  | SVEGA POKRIVAČKI RADOVI : | | | | | | |  | | |
|  | VIII. FASADERSKI RADOVI | | | | | | | | | |
| 1 | Završna obrada zidova sokla – premazom kulirplastom u tonu | | m2 | 75.40 | |  | |  | | |
| 2 | Završna obrada fasadnih zidova – slojem zaribanog akrilnog premaza "teranaova" d=1 mm, u tonu | | m2 | 339.80 | |  | |  | | |
|  | SVEGA FASADERSKI RADOVI : | | | | | | |  | | |
|  | IX. STOLARSKI RADOVI | | | | | | | | | |
| 1 | Unutrašnja duplošperovana vrata - puna ili poluzastakljena sa ili bez nadsvetla: | |  |  | |  | |  | | |
| 1.1 | 0-dim. 80 /210 | | kom | 5 | |  | |  | | |
| 1.2 | 0-dim. 100 / 210 | | kom | 1 | |  | |  | | |
| 1.3 | 0-dim.100 / 300 | | kom | 2 | |  | |  | | |
| 1.4 | 0-dim.100 / 320 | | kom | 3 | |  | |  | | |
| 2 | Prozori visekrilni, zastakljeni termopan staklom, izvedeni od PVC profila. | |  | . | |  | |  | | |
| 2.1 | 0-dim. 240 / 210 | | kom | 1 | |  | |  | | |
| 2.2 | 0-dim 330 / 210 | | kom | 2 | |  | |  | | |
| 2.3 | 0-dim 240 / 210 | | kom | 1 | |  | |  | | |
| 2.4 | 0-dim 255 / 210 | | kom | 1 | |  | |  | | |
| 2.5 | 0-dim 235 / 210 | | kom | 2 | |  | |  | | |
| 2.6 | 0-dim 300 / 210 | | kom | 2 | |  | |  | | |
| 2.7 | 0-dim 240 / 150 | | kom | 1 | |  | |  | | |
| 2.8 | 0-dim 240 / 70 | | kom | 2 | |  | |  | | |
| 2.9 | 0-dim 255 / 70 | | kom | 4 | |  | |  | | |
| 2.1 | 0-dim 280 / 70 | | kom | 1 | |  | |  | | |
| 2.11 | 0-dim 300 / 70 | | kom | 2 | |  | |  | | |
| 2.12 | 0-dim 330 / 70 | | kom | 1 | |  | |  | | |
| 2.13 | 0-dim 365 / 70 | | kom | 1 | |  | |  | | |
| 3 | Izrada i montaža fasadne stolarije vantipskih otvora ulaznih vrata, u svemu prema projektu i šemi stolarije. Sve komplet od PVC profila sa zastakljeno termopan staklom): dim.120/330, | | kom | 2 | |  | |  | | |
| 4 | isto - portal dim. 240/210 , oznaka | | kom | 1 | |  | |  | | |
| 5 | isto - portal dim. 160/290 , oznaka | | kom | 2 | |  | |  | | |
| 6 | isto - portal dim. 240/240 , oznaka | | kom | 1 | |  | |  | | |
| 7 | isto - portal dim. 125/290 , oznaka | | kom | 1 | |  | |  | | |
| 8 | Izrada sanitarnih pregrada, sa aluminijumskim stubovima u preseku zidova kao nosecim elementima i ispunom sendvičom od dvostrukog aluminijumskog lima i poliuretana d=1 cm. U sklopu pregrada su i vrata u istom kvalitetu. Visina pregrada je 20 + 170 cm. U svemu po detalju iz projekta. Boja bela. Vrata su visine 170 cm, snabdevena okretnim šarkama i mehanizmom za zatvaranje iznutra. | | m1 | 14.8 | |  | |  | | |
| 9 | Nabavka i ugradnja metalnih protivpožarnih vrata dim. 160/210 cm, sa guraju}a sa potrebnim okovom za samostalno mehaničko zatvaranje, | | kom | 1 | |  | |  | | |
|  | SVEGA STOLARSKI RADOVI : | | | | | | |  | | |
|  | X. BRAVARSKI RADOVI | |  |  | | | | | | |
| 1 | Nabavka materijala i izrada gilendera ograde terasa, unutrašnjeg i spoljašnjeg stepeništa, spoljne rampe i hodnika iznad unutrašnje rampe, od crnih cevi, stubova fi 50 mm, rukohvata fi 40 mm i ispune fi 20 m. Sve zavareno, očišćeno od rđe i obojeno bojom u tonu, za plastifikaciju metala. | | m1 | 61.2 | |  | |  | | |
| 2 | Nabavka materijala i postavljanje na zid rukohvata na rampu za silaz u podrum, od metalnih cevi fi 50 mm. Sve zavareno, očišćeno od rđe i obojeno bojom u tonu, za plastifikaciju metala. | | m1 | 35 | |  | |  | | |
|  | SVEGA BRAVARSKI RADOVI : | | | | | | |  | | |
|  | XI. LIMARSKI RADOVI | | | | | | | | | |
| 1 | Izrada i postavljanje lezećih oluka od pocinkovanog lima d = 0,55 mm , R[ 0.60 m. | | m1 | 43.5 | |  | |  | | |
| 2 | Izrada i postavljanje odvodnih olučnih cevi dim.16x12 cm, od pocinkovanog lima d = 0,55 mm | | m1 | 42.4 | |  | |  | | |
| 3 | Opšivanje ivica krova i spoja krova i zida, pocinkovan. limom d=0,55mm R[ 25 cm. | | m1 | 73 | |  | |  | | |
| 4 | Izrada i montaža uvale od pocinkovanog lima, R[60 cm. | | m1 | 8 | |  | |  | | |
|  | SVEGA LIMARSKI RADOVI : | | | | | | |  | | |
|  | XII. KERAMIČARSKI RADOVI | | | | | | | | | |
| 1 | Popločavanje podova protivkliznim keramičkim pločicama sa atestom, I klase 30x30 cm lepljenjem odgovarajućim lepkom tipa Ceresit, sa završnom obradom fugomalom tipa Ceresit i detaljnim čišćenjem. Pločice postavljene na spoljne površine moraju biti sa atestom za otpornost na mraz. Izbor pločica vrši Investitor, na predlog Izvođača. | | m2 | 165.4 | |  | |  | | |
| 2 | Oblaganje zidova h=2,00 m keramičkim pločicama I klase dim. 30x30 ili 20x30 cm lepljenjem odgovarajućim lepkom tipa Ceresit, sa završnom obradom fugomalom tipa Ceresit, detaljnim čišćenjem i postavljanjem potrebnih PVC ugaonih lajsni na prelomima i završecima keramike. Izbor pločica vrši Investitor, na predlog Izvođača | | m2 | 96.2 | |  | |  | | |
|  | SVEGA KERAMIČARSKI RADOVI : | | | | | | |  | | |
|  | XIII. PODOPOLAGACKI RADOVI | | | | | | | | | |
| 1 | Izrada poda sale u podrumu, nabavka i transport materijala i polaganje heterogene sportske obloge, debljine 3,45mm, sa PUR zaštitom, otpornost na vatru Cfl S1, težine do 3.295 g/m2, sa koeficijentom trenja 88, vertikalni odskok lopte 99%, rolne dimenzije 2X20.5/23m, da ne podržava razvoj buđi i gljivica, a na prethodno pripremljenu i izravnatu cementnu ko{uljicu (max. vlažnost 2%) . Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje na pod disperzivnim, ekoloskim lepkom - sa varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom. Nakon obrade spojeva, izvršiti obeležavanje terena za sportove definisane od strane Investitora. Kvalitet i vrsta obloge u klasi proizvođača "TARKETT-OMNISPORTS REFERENCE" ili slično. Obracun po m2 izvedene povrsine poda. | | m2 | 153.4 | |  | |  | | |
| 2 | Postavljanje sokla PVC trakom u tonu sa podom, lepljenih odgovarajucim lepkom. | | m1 | 50.9 | |  | |  | | |
| 3 | Izrada podova soba za smeštaj dece, hodnika ispred soba i kose rampe za silaz u podrum, sa pripadajućim hodnikom ispred sale i ispod stepeništa, nabavka i transport materijala i ugradnja heterogene vinilne podne obloge debljine ≥2,50 mm sa Extreme PU zaštitom protiv habanja, ogrebotina i abrazija, mrlja i prljavštine. Podna obloga treba da ispunjava sledeće minimalne tehničke zahteve: - klasa upotrebe: ≥ 33 komercijalna  - debljina habajućeg sloja: ≥ 0,60 mm  - težina: ≥ 2500 g/m2 - grupa abrazije: minimum T  - sporogorivost: Bfl-s1  - antistatičnost: < 2kV  - koeficijent zaostalog ulegnuća: ≤ 0,20 mm  - otpornost na hemikalije: - zvučna izolacija: ΔLw ≥12 dB  - pogodan za upotrebu stolica sa točkićima  - postojanost boja ≥ 7  - termička provodljivost ≥ 0,03 m2 K/W  Podna obloga se postavlja na prethodno pripremljenu i izravnatu cementnu kosuljicu (max. vlažnost 2% CCM metod). Ukrajanje vinilne podne obloge na suvo, lepljenje na pod specijalnim disperzivnim ekološkim lepkom za vinilne podne obloge sa varenjem spojeva elektrodom u boji izabrane podne obloge. Nakon varenja spoj dovesti u idealnu ravan sa podom. Kvalitet i vrsta podne obloge u klasi "TARKETT - Force" ili ekvivalentan proizvod drugog proizvođača. (Ponuđač je obavezan da dostavi i tehnički list/ateste/sertifikate kao dokaz za tehničke karakteristike ponuđenog proizvoda. Obracun po m2 izvedene površine poda. | | m2 | 165 | | 5100.0 | |  | | |
| 4 | Lepljenje formatizera PVC lajsne u podnožju zida (ugao sa podom), radi dobijanja radijusa vinilne obloge. Vinilnu podnu oblogu podignuti na zid u visini od 10 cm. Na završetku vinil podne obloge lepljenje PVC završne kape iznad radijusa vinilne obloge, na ivici sa zidom. Lepljenje vršiti neoprenskim, ekološkim kontakt lepkom Henkel Ceresit K1720 (ne sadrži toluen, visoka vezivna moć) ili odgovarajući na prethodno izravnatoj, čistoj i suvoj pripremljenoj podlozi. Tip i dimenzije formatizera i PVC završne kape prema detalju glavnog arhitektonskog projekta. Sav materijal obezbeđuje izvođač radova. Obračun radova po m1. | | m1 | 141 | |  | |  | | |
|  | SVEGA PODOPOLAGACKI RADOVI : | | | | | | |  | | |
|  | XIV. MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI | | | | | | | | | |
|  | Obojena površina se kod svih radova nesme brisati, niti ljuskati, a na istim se nesmeju poznavati tragovi četke. Izbor boja i tonova vrši nadzorni organ ili investitor. Obradu zidova pre završnog sloja izvršiti potrebnim predradnjama prema prosečnim normama. | |  | . | |  | |  | | |
| 1 | Gletovanje zidova i plafona u dva sloja. | | m2 | 1612.2 | |  | |  | | |
| 2 | Bojenje zidova i plafona sa svim predradnjama : disperzivnom bojom u tonu | | m2 | 1612.20 | |  | |  | | |
|  | SVEGA MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI : | | | | | | |  | | |
|  | ZBIRNA REKAPITULACIJA | |  |  | |  | |  | | |
|  | VRSTA RADOVA | | IZNOS | | | | | |
| I | ZEMLJANI RADOVI | |  | | | | | |
| II | ZIDARSKI I RAZNI ZIDARSKI RADOVI | |  | | | | | |
| III | HIDRO I TERMO IZOLACIJA | |  | | | | | |
| IV | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI | |  | | | | | |
| V | ARMATURA | |  | | | | | |
| VI | TESARSKI RADOVI | |  | | | | | |
| VII | POKRIVAČKI RADOVI | |  | | | | | |
| VIII | FASADERSKI RADOVI | |  | | | | | |
| IX | STOLARSKI RADOVI | |  | | | | | |
| X | BRAVARSKI RADOVI I ČELIČNA KONSTRUKCIJA | |  | | | | | |
| XI | LIMARSKI RADOVI | |  | | | | | |
| XII | KERAMIČARSKI RADOVI | |  | | | | | |
| XIII | PODOPOLAGACKI RADOVI | |  | | | | | |
| XIV | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI | |  | | | | | |
|  | UKUPNO | |  | | | | | |
|  | PDV-e | |  | | | | | |
|  |  | |  | | | | | |
|  | UKUPNO sa PDV-om | |  | | | | | |
|  | 2. SISTEM DOJAVE POŽARA | | |  | |  | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | OPIS | Jed.  mere | Količina | Jedinična cena | UKUPNO |
|  | Napomena: Izvođenje stabilnog sistema dojave požara može izvoditi firma sa najmanje jednim inženjerom sa licencom za projektovanje i izvođenje posebnih sistema dojave požara izdatom od strane MUP-a koje poseduje licencu Inženjerske komore Srbije 453 ili 450. |  |  |  |  |
| 1 | Isporuka, montaža i povezivanje adresibilne centrale za dojavu požara slične tipu KENTEC Syncro (UK) - 2 adresna linija (petlja), 16 zona LED indikacija, 3 programabilna relea,5 programabilnih ulaza, LCD displej, memorija 1000 dešavanja,do 127 adresnih elemenata po petlji, softver za srpskom jeziku.Rezervno baterijsko napajanje VRLA Ultralcell 2x12V/7.2Ah. Baterije u skladu sa - SRPS EN 60896-21:2010 SRPS EN 60896-22:2010, SRPS N.S6.061:1989. Centrala atestirana prema SRPS EN 54-2:2008. Centrala se montira u hodniku | kom | 1 |  |  |
| 2 | Isporuka i montaža telefonskog glasovnog komunikatora sličnog tipu FIDRA T-VOX. Napajanje 230/12V DC, komplet sa bateriskim napajanjem. VRLA Ultralcell 1x12V/7.2Ah. Baterije u skladu sa - SRPS EN 60896-21:2010 SRPS EN 60896-22:2010, SRPS N.S6.061:1989. Telefonski javljač se montira u razvodnom metalnom orariću 11"x11" u hodniku pored centrale dojave požara. | kom | 1 |  |  |
| 3 | Isporuka i montaža automatskog analogno–adresibilnog optičkog detektora dima tipa ALG, sa podnožjem tipa YBN-R/3, sa mogučnošću individualnog podešavanje praga osetljivosti %/m, autokompenzacijom zaprljenosti, "flat response" tehnologijom, atestiran SRPS EN 54-7:2008 (proizvođač HOCHIKI Japan ili sl.). Plaća se komplet materijal i radna snaga. | kom | 15 |  |  |
| 4 | Isporuka i montaža adresibilnog ručnog javljača požara, tipa  HCP-E/SCI, sa kučištem za nazidnu montažu i sa izolatorom kratkog spoja, atestiran SRPS EN 54-11:2008, SRPS EN 54-17:2008 (proizvođač HOCHIKI Japan ili sl.). Plaća se komplet materijal i radna snaga. | kom | 5 |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža konvencionalne elektronske sirene BANSHEE 24V, 112dB/1m. (proizvođač HOCHIKI Japan). Plaća se komplet materijal i radna snaga, SRPS EN 54-3:2011, SRPS EN 54-14. (proizvođač HOCHIKI Japan). | kom | 2 |  |  |
| 6 | Isporuka i montaža konvencionalne elektronske sirene BANSHEE IP66 24V, 112dB/1m. (proizvođač HOCHIKI Japan ili sl). Plaća se komplet materijal i radna snaga, SRPS EN 54-3:2011, SRPS EN 54-14. (proizvođač HOCHIKI Japan). Centrala se montira na spoljašnjem zidu objekta | kom | 1 |  |  |
| 7 | Isporuka i polaganje kabla tipa JH-ST-H 2x2x0,8mm za povezivanje javljača sa centralom za dojavu požara na petlji. Kabli se polaže u zidu kroz rebraste beshalogene cevi, ili na plafonu i zidu kroz krute beshalogene cevi. Plaća se komplet materijal i rad. | m | 300 |  |  |
| 8 | Isporuka i polaganje kabla tipa JH-ST-H FE180 E30 2x2x0,8mm za povezivanje alarmnih sirena sa centralom za dojavu požara . Kabli se polaže u zidu ispod maltera. Ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3 metodaC), Plaća se komplet materijal i rad. | m | 20 |  |  |
| 9 | Isporuka i polaganje kabla tipa NHXHX FE180 E90 3x1,5mm2 za izvršnu funkciju isključenja razvodnog ormana dograđenog dela prizemlja sa PP centrale. Kabli se polaže u zidu ispod maltera. Ispitivanje prema DIN VDE 0472 deo 804 i IEC 60332-3 metodaC), Plaća se komplet materijal i rad. | m | 10 |  |  |
| 10 | Isporuka i polaganje kabla tipa N2XH 3x1,5mm2 za napajanje centrale dojave požara iz razvodnog ormana dograđenog dela prizemlja. Kabli se polaže u zidu pod malterom. Plaća se komplet materijal i rad. | m | 10 |  |  |
| 11 | Isporuka i polaganje kabla tipa P/F 1x16mm2 za uze. Kabli se polaže u zidu pod malterom, za uzemljenje PP centrale i Kabl se polaže do sabirnice za izjednačenje potencijala u objektu | m | 20 |  |  |
| 12 | Nabavka i montaža rebrastih beshalogenih cevi prečnika 16mm za polaganje kablova dojave požara. Cevi se polažu sa izradom žljebova u zidu pod malterom ili u spuštenom plafonu | m | 300 |  |  |
| 13 | Nabavka i montaža nadgradne vatrootporne kutije E90, 150x100mm u postojećem delu vrtića na zidu prema dograđenom delu za nastavak kablova za alarmne sirene. Razvodna kutija FIRESTOP E90 OBO Bettermann ili slično. Komplet sa priključnim klemama | kom | 1 |  |  |
| 14 | Nabavka i montaža nadgradne beshalogene razvodne kutije 150x100mm u postojećem delu vrtića na zidu prema dograđenom delu za nastavak kablova za adresibilnu petlju. Beshalogena razvodna kutija OBO Bettermann ili slično. Komplet sa Krone regletom 10x2. | kom | 1 |  |  |
| 15 | Zatvaranje prodora instalacije kroz protivpožarne sektore protivpožarnom ispunom F90. Kabllove sa obe strane premazati vatroopornim premazom u dužini od pola metra. Iznad mesta prodora postaviti overenu natpisnu pločicu. Obračun po broju prodora | kom | 2 |  |  |
| 16 | Završno ispitivanje sistema, izdavanje atesta, puštanje u ispravan rad, obuka, i predaja korisniku. | paušal | 1 |  |  |
| UKUPNO | | | | |  |
| PDV-e | | | | |  |
| UKUPNO sa PDV-om | | | | |  |

3. ELEKTROENERGETSKI RADOVI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | OPIS | m/kom | Količina | | Jedinična cena | | UKUPNO |
| A | **NAPOJNI VODOVI I RAZVODNI ORMANI** | | | | | | |
| 1 | Isporuka i polaganje kabla sličnog tipu PPY 5x6 mm² sa izradom žljebova u zidu od opeke, za direktnu električnu instalaciju od postojećeg MRO do RT1 - RT2 | 35 |  | |  | |  |
| 2 | Isporuka i povezivanje dodatne opreme u postojećem Glavno-merno razvodnog ormana MRO. - automatski osigurač - C20A - kom 6 | 6 |  | |  | |  |
| 3 | Isporuka, montaža i povezivanje razvodne table RT1. Orman dvoredna elektroinstalaciona tabla, dimenzija 2x18 modula, od negorivog poliestera, sa ugrađenom sledećom opremom: - 14 kom automatski osigurač C16A - 4 kom automatski osigurač C10A - 1 kom tropolna FID sklopka 40/0,3A  Komplet sa sitnim vezivnim i nespecificiranim materijalom, | 1 |  | |  | |  |
| 4 | Isporuka, montaža i povezivanje razvodne table RT2. Orman jednoredna elektroinstalaciona tabla, dimenzija 1x18 modula, od negorivog poliestera, sa ugrađenom sledećom opremom: - 8 kom automatski osigurač C16A - 4 kom automatski osigurač C10A - 1 kom tropolna FID sklopka 40/0,3A  Komplet sa sitnim vezivnim i nespecificiranim materijalom, | 1 |  | |  | |  |
|  | **UKUPNO NAPOJNI VODOVI I RAZVODNI ORMANI** | | | | | |  |
| **B** | **EL. INSTALACIJA PRIKLJUČAKA I RASVETE** | | | | | | |
| 1 | Isporuka i polaganje kablova sličnih tipu PPY 3x 2,5 mm² sa izradom žljebova u zidu od opeke, za razgranatu električnu instalaciju monofaznog priključka.Obračun po m1. | 220 |  | |  | |  |
| 2 | Isporuka i polaganje kablova sličnih tipu PP-Y 2x1,5 mm² , PP-Y 3X 1.5 mm² sa izradom žljebova u zidu od opeke, za razgranatu električnu instalaciju ventilatora,osvetljenja i prekidača.Obračun po m1. | 665 |  | |  | |  |
| 3 | Isporuka i polaganje kabla N2HX 3x1.5 mm² za instalaciju panik rasvete .Obračun po metru. | 340 |  | |  | |  |
| 4 | Isporuka ugradnja i povezivanje ventilatora za sanitarni čvor, 16W | 3 |  | |  | |  |
| 5 | Isporuka, montaža i povezivanje komplet svetiljke LED nadgradni panel 10W, Φ180mm,sa senzorom pokreta. | 15 |  | |  | |  |
| 6 | Isporuka, montaža i povezivanje komplet svetiljke LED panel 12W, Φ200mm. | 6 |  | |  | |  |
| 7 | Isporuka,ugradnja i povezivanje svetiljke LED panel 120x120mm,15W, nadgradna | 1 |  | |  | |  |
| 8 | Isporuka,ugradnja i povezivanje svetiljke LED panel 1200x120mm,45W, nadgradna | 43 |  | |  | |  |
| 9 | Isporuka,ugradnja i povezivanje zidne dekorativne svetiljke LED okrugla,E27,IP44,nadgradna | 4 |  | |  | |  |
| 10 | Isporuka,ugradnja i povezivanje zidne dekorativne svetiljke LED ugradna lampa 16x0,1W , 105x105x58 mm,IP54 | 11 |  | |  | |  |
| 11 | Isporuka,ugradnja i povezivanje panik fluo svetiljke, 1x18W , nadgradna | 22 |  | |  | |  |
| 12 | Isporuka, montaža i povezivanje trostruke priključnice iz modularnog programa sl.tipu Metalka Majur Combo bele boje (6M) i zaštitnim elementom od umetanja. | 8 |  | |  | |  |
| 13 | Isporuka, montaža i povezivanje jednopolne priključnice iz modularnog programa sl.tipu Metalka Majur Combo bele boje, sa poklopcem (2M) | 4 |  | |  | |  |
| 14 | Isporuka, montaža i povezivanje jednopolne priključnice iz modularnog programa sl.tipu Metalka Majur Combo bele boje (2M) i zaštitnim elementom od umetanja | 14 |  | |  | |  |
| 15 | Isporuka, montaža i povezivanje jednopolnih prekidača rasvete, 2M | 6 |  | |  | |  |
| 16 | Isporuka, montaža i povezivanje dvopolnih serijskih prekidača rasvete, 2M | 5 |  | |  | |  |
| 17 | Isporuka, montaža i povezivanje naizmeničnih prekidača rasvete 2M | 8 |  | |  | |  |
| 18 | Isporuka i polaganje kabla tipa SFTP za instalaciju mreže tj. telefonije iz postojećeg tf ormana ili serverskog ormana.Kablove polagati na zidu ispod maltera u rebrastom crevu 16mm. | 45 |  | |  | |  |
| 19 | Isporuka,ugradnja i povezivanje računarske RJ45 modularne priključnice | 3 |  | |  | |  |
|  | **UKUPNO EL. INST. PRIKLJUČNICA I RASVETE** | | | | | |  |
| **C** | **UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA** | | | | | | |
| 1 | Isporuka i postavljanje, glavna sabirnica za izjednačenje potencijala "GSIP" (Cu sabirnica 30x5mm), smeštena u kutiji sabirnog uzemljenja (KSU), sa vratima, za ugradnju u zid. GSIP opremiti potrebnim brojem otvora, mesinganim zavrtnjevima sa navrtkama i zvezdastim podloškama. Provodnike za izjednačenje potencijala opremiti odgovarajućim Cu papučicama, prema preseku provodnika. Svaki izvod vidno i trajno obeležiti oznakom na koju se metalnu masu odnosi. | 1 | |  | |  |  |
| 2 | Isporuka i polaganje provodnika P/F 1x4 mm² prosečne dužine 5m, postavljanje kutije PS49 sa bakarnom sabirnicom, povezivanje metalne masa u sanitarnom čvoru do kutije PS49.Obračun po dužnom metru | 120 | |  | |  |  |
| 3 | Isporuka i polaganje provodnika P/F 1x6 mm² prosečne dužine 15m,od kutije PS49 sa bakarnom sabirnicom do PE šine u razvodnoj tabli i do PE šine u postojćem MRO.Obračun po dužnom metru | 60 | |  | |  |  |
|  | **UKUPNO UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA** | | | | | |  |
| **D** | **GROMOBRANSKA INSTALACIJA I TEMELJNI UZEMLJIVAČ** | | | | | | |
| 1 | Isporuka i postavljanje trake P 25 (Fe/Zn 25x4mm) JUS N.B4.901, u temelju sa varenjem pre betoniranja, koji čini temeljni uzemljivač. | 56 | |  | |  |  |
| 2 | Isporuka i postavljanje, ukrsni komad 58x58 SRPS N.B4.936/III | 10 | |  | |  |  |
| 3 | Isporuka i postavljanje trake P 20 (Fe/Zn 20x3mm) SRPS N.B4.901, koja čini spusni vod u betonskom ab stubu, položena pre nalivanja betonom. | 50 | |  | |  |  |
| 4 | Isporuka i postavljanje trake P 25 (Fe/Zn 25x4mm) SRPS N.B4.901, koji čini zemni uvodnik. Od temeljnog uzemljivača do mernih spojeva i za GŠIP itd. | 15 | |  | |  |  |
| 5 | Izrada prihvatnog sistema trakom 20x3mm SRPS N.B4.901 na krovu, na krovnim nosačima trake sa dva zavrtnja sa navrtkama i zvezdastim podloškama (koristiti olovne umetke za raznorodne materijale) . | 70 | |  | |  |  |
| 6 | Nabavka i ugradnja mernog spoja na fasadi objekta, na visini 1,7m od nivoa tla. | 5 | |  | |  |  |
|  | **UKUPNO GROMOBRANSKA INST. I TEMELJNI UZEMLJIVAČ** | | | | | |  |
| **E** | **ZAVRŠNI RADOVI** | | | | | | |
| 1 | Ispitivanje i izrada izveštaja za ispravnost celokupne električne instalacije:  - neprekidnost strujnih krugova  - impedansa petlje kvara strujnih krugova - otpornost izolacije provodnika - izveštaj o galvanskoj neprekidnosti i izjednačenju potencijala svih metalnih masa - Ispravnost gromobranske instalacije i temeljnog uzemljivača | 1 | |  | |  |  |
|  | **UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI** | | | | | |  |
|  | **REKAPITULACIJA** | | | | | |  |
| **A.** | **NAPOJNI VODOVI I RAZVODNI ORMANI** | | | | | |  |
| **B.** | **UKUPNO EL. INST. PRIKLJUČNICA I RASVETE** | | | | | |  |
| **C.** | **UZEMLJENJE I IZJEDNAČENJE POTENCIJALA** | | | | | |  |
| **D.** | **GROMOBRANSKA INSTALACIJA I TEMELJNI UZEMLJIVAČ** | | | | | |  |
| **E.** | **ZAVRŠNI RADOVI** | | | | | |  |
| UKUPNO | | | | | | |  |
| PDV-e | | | | | | |  |
| UKUPNO sa PDV-om | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **PREDMER I PREDRAČUN** |  |  |  |  | | | | | |
|  | |  | 4.INSTALACIJE CENTRALNOG GREJANJA |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  | A. Instalacija centralnog grejanja | | |  |  |  |  | | | | | |
|  | **A. Grejna tela i armatura** |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 1 | Isporuka i montaža bimetalnog kompakt radijatora proizvod | | | | |  |  | | | | | |
|  | "CINI" ^ačak tip BK 600 ili sl. sledećih dimenzija. | | |  |  |  |  | | | | | |
|  | BK 600/3 | kom. | 2 | × |  | = | |  | | | | | |
|  | BK 600/4 | kom. | 2 | × |  | = |  | | | | | |
|  | BK 600/6 | kom. | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  | BK 600/7 | kom. | 2 | × |  | = |  | | | | | |
|  | BK 600/8 | kom. | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  | BK 600/9 | kom. | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  | BK 600/10 | kom. | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  | BK 600/14 | kom. | 2 | × |  | = |  | | | | | |
|  | BK 600/15 | kom. | 2 | × |  | = |  | | | | | |
|  | BK 600/18 | kom. | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 2 | Isporuka i montaža pribora za nošenje aluminujumskih radijatora. | | | | |  |  | | | | | |
|  | - konzola KUD | kom. | 45 | × |  | = |  | | | | | |
|  | - nosači NGR | kom | 45 | × |  | = |  | | | | | |
|  | - distanceri ROGL | kom | 26 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 3 | Isporuka i montaža radijatorskog aksijalnog ventila sa termoglavom proizvod "COMAP" | | | | | | | | | | | |
|  | tip 807 i termoglava Senso tip Senso. | |  |  |  |  |  | | | | | |
|  | DN 15 | kom | 15 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 4 | Isporuka i ugradnja radijatorskih navijaka (prigu{nica) proizvod "COMAP" ili sl. | | | | | | | | | | | |
|  | DN 15 | kom | 15 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  | UKUPNO |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  | **B. Cevna mreža i pribor** |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 1 | Isporuka i montaža tvrde bakarne cevi u svemu prema SRBS C.D5.502 | | | | | |  | | | | | |
|  | za izradu cevne mre`e instalacije centralnog grejanja. | | | |  |  |  | | | | | |
|  | f 18 × 1 | m | 5 | × |  | = |  | | | | | |
|  | f 28 × 1 | m | 20 | × |  | = |  | | | | | |
|  | f 35 × 1 | m | 25 | × |  | = |  | | | | | |
|  | f 42 × 1 | m | 15 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 2 | Za spojni i zaptivni materijal, kolena i lukove, oksigen i disugas | | | | |  |  | | | | | |
|  | šelne za cevi, i ostali pomoćni materijal neophodan za pravilno izvodjenje | | | | | |  | | | | | |
|  | instalacije uzima se 50% od pos 1. | |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  | 0.5 | × |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 3 | Isporuka i ugradnja ALPEX cevi proizvod "COMAP" Francuska ili sl. dim f 18 x 2 mm | | | | | | | | | | | |
|  | za izradu radijatorskog grejanja. |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | m | 300 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 4 | Isporuka i ugradnja sunđeraste termoizolacije proizvod "Armaflex" ili sl | | | | |  |  | | | | | |
|  | za cevi koje se pola`u u cementni estrih. | |  |  |  |  |  | | | | | |
|  | f 18 x 6 mm | m | 300 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 5 | Isporuka i montaža razdelnika (sabirnika) tople vode proizvod "Herz" ili sl. | | | | | |  | | | | | |
|  | komplet sa PP-slavinom, odzra~nim ventilom, prigu{nicama,odn.ventilom) | | | | | |  | | | | | |
|  | koji se montiraju na etažama. |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  | NP6 f 1" - 3 x 1/2" | kompl | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  | NP6 f 1" - 5 x 1/2" | kompl | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  | NP6 f 1" - 7 x 1/2" | kompl | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 6 | Isporuka i montaža reducira na razdelniku (sabirniku) | | | |  |  |  | | | | | |
|  | f 1" - 1/2" | kom | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  | f 1" - 3/4" | kom | 2 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 7 | Isporuka i montaža poluspojnice proizvod "Herz" Austrija ili sl., za vezu ALPEX cevi | | | | | | | | | | | |
|  | i razdelnika (sabirnika) u DK, kao i rad.ventila i navijaka. | | | |  |  |  | | | | | |
|  | f 18 x 1/2" | kom | 60 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 8 | Isporuka i montaža kuglastog ventila na navoj, sa holenderom i leptir ručkom koji se | | | | | | | | | | | |
|  | montiraju u distributivnom ormariću na etažama. | | |  |  |  |  | | | | | |
|  | NP6 DN15 | kom | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  | NP6 DN25 | kom | 2 | × |  | = |  | | | | | |
|  | NP6 DN32 | kom | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 9 | Isporuka i montaža balansnog ventila sa kosim vretenom, montira se u DK. | | | | | |  | | | | | |
|  | Proizvod "HERTZ" tip "Stromax" ili sl. koji se montiraju na povratnom kolektoru | | | | | | | | | | | |
|  | u distributivnom ormari}u. |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  | NP6 DN15 | kom | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  | NP6 DN20 | kom | 2 | × |  | = |  | | | | | |
|  | NP6 DN25 | kom | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 10 | Isporuka i montaža limenog ormarića, zajedno sa nosačima sabirnika (razdelnika) | | | | | | | | | | | |
|  | i bravicom, a koji se montiraju hodniku na eta`ama. | | | |  |  |  | | | | | |
|  | 400 x 600 x 110 | kom | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  | 500 x 600 x 110 | kom | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  | 700 x 600 x 110 | kom | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 11 | Isporuka i ugradnja višeslojne ALPEX cevi, proizvod "COMAP" Francuska ili sl. | | | | | | | | | | | |
|  | za izradu podnog grejanja. |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  | f 16 x 2 mm | m | 1800 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 12 | Isporuka i montaža razdelnika i sabirnika tople vode proizvod "VISION" ili sl. | | | | | |  | | | | | |
|  | čelični sa protokometrima ili sl. | |  |  |  |  |  | | | | | |
|  | NP6 f 5/4" - 10 x 3/4" | kompl | 2 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 13 | Isporuka i montaža limenog ormarića, zajedno sa nosa~ima sabirnika (razdelnika) | | | | | | | | | | | |
|  | za ugradnju na zid, odnosno na podne konzole. | | |  |  |  |  | | | | | |
|  | 800 x 600 x 110 | kom | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 14 | Isporuka i montaža balansnog ventila sa ravnim vretenom, proizvod "Hertz" | | | | | |  | | | | | |
|  | tip "Stromax" FODRV ili sl koji se montira u ormari}u podnog grejanja . | | | | | |  | | | | | |
|  | NP6 DN25 | kom | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 15 | Isporuka i montaža seta za podno grejanje koji sadrži: | | | |  |  |  | | | | | |
|  | - kuglasti ventil na navoj, komplet sa holenderima proizvod "Bianchi" Italy ili sl. | | | | | |  | | | | | |
|  | DN 32 | kom | 2 | × |  | = |  | | | | | |
|  | - kuglasti ventila na navoj, komplet sa holenderima sa termometrom | | | | |  |  | | | | | |
|  | opsega merenja 0-80oC, proizvod "Bianchi" Italy ili sl. | | | |  |  |  | | | | | |
|  | DN 32 | kom | 2 | × |  | = |  | | | | | |
|  | - nepovratni ventil na navoj, komplet sa holenderima proizvod "Bianchi" Italy ili sl. | | | | | |  | | | | | |
|  | DN 32 | kom | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  | - cirkulaciona pumpa sa frekventnom regulacijiom proizvod "DAB" Italy tip EVOTRON 60/180 | | | | | | | | | | | |
|  |  | kom | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  | - manometar opsega rada 0-6 bara. | |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | kom | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  | - hvata~ ne~istoše proizvod "Herz" ili sl. | |  |  |  |  |  | | | | | |
|  | DN 32 | kom | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 16 | Isporuka i montaža redukcije na razdelniku (sabirniku) | | | |  |  |  | | | | | |
|  | f 5/4" - 1" | kom | 1 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 17 | Isporuka i montaža poluspojnice za vezu ALPEX cevi i razdelnik (sabirnika ) u DK. | | | | | | | | | | | |
|  | f 16 x 3/4" | kom | 20 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 18 | Isporuka i montaža završnog mesinganog T-komada DN32 - DN15 - DN15. | | | | | |  | | | | | |
|  |  | kom | 2 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 19 | Isporuka i montaža automatskog odzra~nog lon~i}a proizvod "Caleffi" Italija | | | | | |  | | | | | |
|  | DN 15 | kom | 2 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 20 | Isporuka i montaža ispusne slavine komplet sa lančićem i čepom, | | | | |  |  | | | | | |
|  | proizvod "Eurotermo" ili sl. |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  | DN 15 | kom | 2 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 21 | Isporuka i ugradnja "Henco" Belgija rubne - ivične izolacije (trake) dim 150x8 | | | | | | | | | | | |
|  | tip UFH-ISOBOARD-G ili sl. | |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | m | 54 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 22 | Isporuka i ugradnja "Henco" Belgija toplotno - zvučne izolacije 30 mm | | | | |  |  | | | | | |
|  | tip VL - ISOPRO30 ili sl. |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | m2 | 58 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 25 | Isporuka i ugradnja "Henco" Belgija dilatacionog profila ISOPRO-AD 30 | | | | | |  | | | | | |
|  |  | m | 60 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 26 | Isporuka i ugradnja "Henco" dotatka (aditiv) za beton - za provođenje toplote. | | | | | |  | | | | | |
|  | ADN 10 |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | lit | 25 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 27 | Probijanje rupa kroz zidove i međuspratnu konstrukciju za prolaz cevne mreže | | | | | | | | | | | |
|  | i dovođenje u prvobitno stanje. |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  | paušalno |  |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  | UKUPNO: |  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  | **C. TOPLOVOD** |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  | a. građevinski radovi |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 1 | Iskop zemljanog kanala širine 60 cm, dubine 70 cm i du`ine 12 m za polaganje. | | | | | | | | | | | |
|  | predizolovanih cevi. |  |  |  |  |  | | |  | | | |
|  |  | m3 | 13.5 | × |  | = | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| 2 | Nasipanje kanala slojem peska d=10 cm ispod i iznad cevi. | | | | |  | | |  | | | |
|  |  | m3 | 1.9 | × |  | = | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| 3 | Zatrpavanje kanala zemljom do kote terena. | | |  |  |  | | |  | | | |
|  |  | m3 | 8.5 | × |  | = | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| 4 | Odvoz viška zemlje sa objekta na udaljenost do 5 km. | | | |  |  | | |  | | | |
|  |  | m3 | 2.9 | × |  | = | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| 5 | Vraćanje terena u prvobitno stanje. | |  |  |  |  | | |  | | | |
|  |  |  | paušalno |  |  | = | | |  | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| 6 | Probijanje otvora u zidu vrtića dim 2 x D=120 mm | | |  |  |  | | |  | | | |
|  | za prolaz predizolovane cevi i vraćanje u prvobitno stanje | | | |  |  | | |  | | | |
|  |  | kom | 2 | × |  | = | | |
|  |  |  |  |  | UKUPNO: |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |  | | | |
|  | b. mašinski radovi |  |  |  |  |  | | |  | | | |
| 1 | Isporuka i montaža čeličnih šavnih cevi kvaliteta ^0361 dimenzija prema | | | | | | | |  | | | |
|  | SRBS C.B5. 240 fabrički predizolovane poliuretanom srednje gustine 80 kg/m3 za | | | | | | | | | | | |
|  | temperature tople vode 90/70°C. proizvod "Izolir" Zrenjanin ili sl.dim | | | | |  |  | | | | | |
|  | DN 40(f 48,3 x 2,6/PE110) | m | 28 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 2 | Isporuka i montaža kolena radijusa savijanja R=1,5D, a=90° fabri~ki predizolovane | | | | | | | | | | | |
|  | poliuretanom srednje gustine 80kg/m3 za temperature tople vode 90/70°C, | | | | | |  | | | | | |
|  | sa dvo`i~nim sistemom za dojavu curenja proizvod "Izolir" Zrenjanin ili sl. | | | | | |  | | | | | |
|  | DN 40(f 48,3 x 2,6/PE110) | m | 6 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 3 | Isporuka i montaža termostabilne spojnice za predizolovanu cev sa | | | | |  |  | | | | | |
|  | poliuretanskom masom za njenu ispunu, gimicama i spojnicama za alarmni sistem, | | | | | | | | | | | |
|  | proizvod "Izolir" Zrenjanin ili sl. dim | |  |  |  |  |  | | | | | |
|  | DN 40(f 48,3 x 2,6/PE110) | kom | 12 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 4 | Isporuka i montaža prolaza kroz zid za predizolovanu cev dim | | | | |  |  | | | | | |
|  | DN 40(f 48,3 x 2,6/PE110) | kom | 2 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 5 | Za spojni i zaptivni materijal,oksigen i disugas | | |  |  |  |  | | | | | |
|  | i ostali pomoćni materijal neophodan za pravilno izvođenje | | | | |  |  | | | | | |
|  | instalacije uzima se 30% od pos 1,2 i 3. | |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  | 0.3 | × |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 6 | Pripremno - završni radovi obuhvataju upoznavanje sa objektom | | | | |  |  | | | | | |
|  | i projektom, transport alata i materijala na objekat, skladištenje i čuvanje, | | | | | |  | | | | | |
|  | hladnu probu (na curenje). |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  | paušalno |  |  | = |  | | | | | |
|  |  |  |  |  | UKUPNO: |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | | | |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
|  |  | | |  |  |  |  | | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.br. | **ZBIRNA REKAPITULACIJA** | IZNOS |
| A. | Grejna tela i armatura |  |
| B. | Cevna mreža i pribor |  |
| C. | Toplovod (građevinski i mašinski deo) |  |

PREDRAČUN RADOVA

5.INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE

A) GRAĐEVINSKI RADOVI

1. Iskop zemlje III kategorije sa odbacivanjem u stranu, u rovu širine do 0,50 m, a na dubinu do 2,00 m, za polaganje cevi vodovoda i kanalizacije kao i okna za revizione {ahte. Obra~un po m3 iskopane samonikle zemlje.

m3 84,5o x =

2. Nabavka, razastiranje i nabijanje sloja peska ispod i oko cevi vodovoda i kanalizacije u sloju od lo cm.

m3 25,4o x =

3. Zatrpavanje rova u slojevima od 20 cm prirodnom me{avinom {ljunka, nakon polaganja instalacije, sa zbijanjem.

m3 59,1o x =

4. Nabavka materijala i izrada revizionog okna prema projektu, opekom u produ`nom malteru sa istovremenim fugovanjem unutra{nje povr{ine i betoniranjem dna {ahta. Reviziona {ahta je ~istog otvora 1,00 x 0,80 m. Nabavka i ugradnja lakog {aht poklopca sa ramom.

kom 1 x =

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEGA GRA\EVINSKI RADOVI :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B) KANALIZACIJA

1. Nabavka i postavljanje kanalizacionih cevi u ranije iskopanom rovu ili u objektu prema projektu vodovoda i kanalizacije. Kanalizacione cevi su od tvrde plastike, JUS G.C6.5l2. Obra~un po 1 m' postavljene kanalizacije zajedno sa potrebnim ra~vama i prstenastim gumenim dihtungom na svakom spoju cevi.

∅ 160 m' 28,oo x =

∅ 110 m' 68,oo x =

∅ 50 m' 12,oo x =

2. Nabavka i postavljanje podnih slivnika sa re{etkom od INOX lima, ∅ 50 mm, sa metalnom ukrasnom re{etkom.

kom 6 x =

3. Nabavka i postavljanje ventilacionih PVC glava ∅ 110, kao zavr{etka ventilacije preko krova.

kom 5 x =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEGA INSTALACIJA KANALIZACIJE :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C) VODOVOD

1. Nabavka i postavljanje okiten (pocinkovanih) vodovodnih cevi sa potrebnim fitunzima, a sve po JUS-u za vodovod pod pritiskom od 12 bara. Cevi pre zatrpavanja ili zatvaranja {liceva premazati bitulitom kao za{titom od korozije.

DN 90 mm m' 59,1o x =

DN 65 mm m' 9,2o x =

DN 50 mm m' 3,8o x =

DN 32 mm m' 5,5o x =

DN 25 mm m' 62,4o x =

DN 20 mm m' 3o,2o x =

2. Nabavka i postavljanje propusnih ventila sa polugom za zatvaranje.

DN 32 mm kom 6 x =

DN 25 mm kom 8 x =

DN 20 mm kom 12 x =

3. Nabavka i postavljanje Ek ventila na svim priklju~cima WC kazana za ispiranje i baterije sudopera.

kom 7 x =

4. Nabavka i postavljanje unutra{nje nazidne hidrantske kutije sa priklju~kom ∅ 5o mm, opremljene ventilom, juvidur crevom i mlaznicom.

kom 2 x =

5. Nabavka i postavljanje spoljnog nadzemnog PP hidranta tipa POHORJE 100/1225 B/2C.

kom 4 x =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEGA INSTALACIJA VODOVODA :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D) SANITARNI UREĐAJI

1. Nabavka i postavljanje komplet umivaonika 4o x 6o cm sa stalkom, niklovanim sifonom i slavinom za toplu i hladnu vodu.

kom 5 x =

2. Nabavka i postavljanje komplet umivaonika za de~iji blok sa niklovanim sifonom i slavinom za toplu i hladnu vodu.

kom 4 x =

3. Nabavka i postavljanje WC {olje od fajansa za odrasle, zajedno sa plasti~nim poklopcem i povezanim be{umnim ispira~em.

kom 5 x =

4. Nabavka i postavljanje WC {olje od fajansa za decu, zajedno sa plasti~nim poklopcem i povezanim be{umnim ispira~em.

kom 4 x =

5. Nabavka i postavljanje pisoara od fajansa zajedno sa Al pregradom kao za{tita od pogleda dimenzije 5o/12o cm i povezanim ispira~em.

kom 2 x =

6. Nabavka i postavljanje galanterije uz lavabo i to: jednodelni dr`a~ pe{kira, dr`a~ sapuna i eta`er sa ogledalom, sve komplet .

kom 9 x =

7. Nabavka i postavljanje bojlera zapremine 50 litara, sa monta`om za{titnog ventila i napojnih creva.

kom 2 x =

8. Nabavka i postavljanje sanitarnih ventilatora ∅ 125 mm, u svakoj WC kabini i kuhinji, sa monta`om na plafon u ve} postavljenu PVC cev ∅ 125 mm du`ine 1.ooo mm.

kom 4 x =

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SVEGA SANITRANI UREĐAJI :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKAPITULACIJA

1. GRAĐEVINSKI RADOVI

2. KANALIZACIJA

3. VODOVOD

4. SANITARNI UREĐAJI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PDV-e

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKUPNO sa PDV-om

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREDRAČUN

6. REKONSTRUKCIJA KUHINJE

1. Demontaža postojećih keramičkih podnih i zidnih obloga u prostorijama hodnika uz kuhinju, kuhinje, svlačionice, magacina i kupatila uz kuhinju, izrada izravnavanja zidova ROFIX masom za reparaciju zidova, nabavka materijala i izrada podova i zidova keramičkim pločicama I klase, lepljenih na odgovarajućem lepku, sa fugovanjem i postavljanjem ugaonih i ivičnih Al lajsni.

m2 282,oo x =

2. Demontaža postojećih vratau prostorijamakuhinje, svlačionice, magacina i kupatila, nabavka novih i montaža unutra{njih vrata od aluminijumskih profila sa ispunom, snabdevenih potrebnim okovom, {ildovima i bravom sa cilindrom.

8o/21o cm kom 2 x =

1oo/21o cm kom 8 x =

3. Izrada spu{tenog plafona, pomoću CD/UD potkonstrukcije i KNAUF pločča debljine 12,5 mm koje se pričvr{ćuju maš{inskim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od horizontalnih UD-profila i CD-profila, postavljenih na visilicama, ve{anih za postojećiplafon. Na UD-profile i držžačče lepi se zvuččnoizolaciona traka. Prazan prostor iznad pločae služži za provođ|enje instalacija. Spojevi pločča se ispunjavaju, bandažžiraju trakom i gletuju pomoću KNAUF mase za ispunu spojeva.

m2 12,5o x =

4. Nabavka materijala i bojenje zidova i plafona u prostorijama ve{eraja, magacina, kupatila, kuhinje, svlačionice i hola ispred kuhinje bojim za zidove u tonu.

m2 438,4o x =

5. Nabavka materijala i zamena rasvete u prostorijamave{eraja, magacina, kupatila, kuhinje, svlačionice i hola ispred kuhinje, novom rasvetom od nadgradnih LED panela 24W, sa izradom priključka na postojeću instalaciju potrebnim pomoćnim materijalom.

kom 26,oo x =

6. Nabavka i isporuka troetažne električne pečenjare dimenzije 800x900x1.600 mm, snage grejača 5 kW, ukupne snage 15 kW, napoma 400V-3N/50 Hz, sa spolja{njom oplatom od INOX lima, sa mogućno{ću nezavisnog regulisanja temperature svake rerne termostatskim prekidačem.

Svaka rerna ima mogućnost nezavisnog rada. Domaći proizvo|ač.

Uz rernu isporučiti tri pleha od INOX lima GN2/1 dimenzije 650x530x65 mm.

kom 1,oo x =

7. Nabavka i isporuka uspravnog frižidera, sa punim vratima, izra|enog od INOX lima.

Zapremine 500 lit., dimenzije 654x840x1.200 mm, snage 300 W, režima rada 0/+10C, sa tri police podesive po visini, veličine GN2/1. OZT1 model GN 600.00 NTV.

kom 1,oo x =

8. Nabavka i isporuka regala za posu|e sa jednostrano kliznim vratima i unutra{njim policama, sve izra|eno od INOX lima, dimenzije 1.500 x 450 x 2.000 mm.

m2 2.65o,oo x =

9. Nabavka materijala i izrada zamene kanalizacione instalacije sanitarnih čvorova sprata, koja se nalazi na plafonu kuhinje. Instalacija se izvodi gusanim cevima, sa zaptivkama i fiksatorima.

paušalno =

10. Nabavka i montaža bojlera tipa Gorenje TGR 80 l.

kom 1,oo x =

11. Nabavka i isporuka magacinske vage tipa PMV 60E, mernog opsega 60 kg, platforme dimenzije 400 x 500 mm.

kom 1,oo x =

12. Nabavka i ugradnja elektro opreme.

* Automatski osigurač od 10, 16 i 20 A

kom 28,oo x =

* Automatski osigurač od 32 A

kom 3,oo x =

* FID sklopka 63/05.

kom 2,oo x =

* Redne kleme 6 mm2.

kom 2o,oo x =

* Bakelitni izolatori.

kom 12,oo x =

* Pertinaks 50/40 cm.

kom 2,oo x =

* RST bakarni če{alj.

kom 1,oo x =

* PVC bakarna žica.

m 5,oo x =

* Rad na demontiranju starih i montaži novih delova.

rč. 18,oo x =

13. Nabavka miksera tipa Gorenje MMC 1500 BK.

kom 1,oo x =

UKUPNO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PDV-e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

UKUPNO sa PDV-om \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

UKUPNA REKAPITULACIJA

UKUPNO

|  |  |
| --- | --- |
| 1. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |
| 2. SISTEM DOJAVE POŽARA |  |
| 3. ELEKTROENERGETSKI RADOVI |  |
| 4. INSTALACIJE CENTRALNOG GREJANJA |  |
| 5. INSTALACIJE VODOVODA I KANALIZACIJE |  |
| 6. REKONSTRUKCIJA KUHINJE |  |
| UKUPNO |  |
| PDV-e |  |
| UKUPNO sa PDV-om |  |

*Датум: М.П. Потпис понуђача \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

***Напомене:***

*Образац структура цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац е потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структура цене.*

**(ОБРАЗАЦ 3)**

**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *[навести назив понуђача],* доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| ***ВРСТА ТРОШКА*** | ***ИЗНОС ТРОШКА У РСД*** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| ***УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ*** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**(ОБРАЗАЦ 4)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. ЗЈН, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова- Доградња, опремање и реконструкција и опремање кухиње ПУ „Мајски цвет“**,** бр. 60/2018*,* поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

***Напомена:*** *у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.*

***Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

**(ОБРАЗАЦ 5)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. СТ. 2.ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив понуђача]* у поступку јавне набавке-Доградња, опремање и реконструкција и опремање кухиње ПУ „Мајски цвет“**,** број 60/2018, испуњава услове из чл. 75. ст.2. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну набавку, и то:

* Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН)*;*

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача,*** *Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом*, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став2. ЗЈН.

**(ОБРАЗАЦ 6)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. СТ.2.ЗЈН**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив подизвођача]*у поступку јавне набавке-Доградња, опремање и реконструкција и опремање кухиње ПУ „Мајски цвет“**,** број 60/2018, испуњава услове из чл. 75. став 2. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

* Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН)*.*

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подизвођач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем****, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.*

**(ОБРАЗАЦ 7)**

**ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ**

**И З Ј А В А**

**ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено лице понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Изјављујем да је представник понуђача дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. 2018. године, извршио обилазак локације, на којој се изводе радови који су предмет јавне набавке и да је исти стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде.

Такође изјављујем да је понуђач у потпуности упознат са свим условима градње и извођења радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеним роковима реализације предмета јавне набавке и промене понуђених јединичних цена.

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:** *За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач.За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла - овлашћени члан групе понуђача.*

**VII МОДЕЛ УГОВОРА**

**УГОВОР**

**о јавној набавци**

Закључен између:

**Општинске управе општине Велико Градиште, ул. Житни трг бр.1** , коју заступа Сузана Ђорђевић, начелник Општинске управе (у даљем тексту Наручилац), ПИБ 101364588, МБ 07163029

и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са седиштем у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, улица \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,бр.\_\_\_\_\_, ПИБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Матични број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ број рачуна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, назив банке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, телефон \_\_\_\_\_\_\_\_, телефакс\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (у даљем тексту: Добављач)

Опционо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(у дата поља, унети податке за подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди, уколико понуђач не наступа самостално)*

Основ уговора:

ЈН број 60/2018

Број и датум Одлуке о додели уговора:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(попуњава Наручилац);*

Понуда изабраног понуђача бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018. године.

**Члан 1.**

Уговорне стране констатују:

* да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012,14/2015 и 68/2015), спровео отворени поступак, ред. бр. 60/2018;
* да је Добављач, доставио понуду бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, која се налази у прилогу уговора и саставни је део истог;
* понуда је код Наручиоца, заведена под бројем \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018. године (*попуњава Наручилац*);
* да понуда у потпуности одговара условима из конкурсне документације.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА**

**Члан 2.**

Предмет овог уговора су радови на доградњи, опремању и реконструкцији и опремању кухиње ПУ „Мајски цвет“ у Великом Градишту, у свему према усвојеној понуди, предмеру и предрачуну радова, пројектно техничкој и конкурсној документацији, а у складу са важећим прописима, техничким нормативима, и обавезним стандардима који важе за ову врсту радова.

**ЦЕНА**

**Члан 3.**

Уговорена вредност радова из члана 2. овог уговора износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, односно \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са обрачунатим ПДВ-ом, и утврђена је на основу понуде бр. \_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена односно због наступања промењених околности.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење Уговора, цена обухвата и све зависне трошкове Добављача до примопредаје радова а посебно трошкове извођења свих припремних и завршних радњи, организације, чувања и обезбеђења градилишта, помоћних материјала и опреме, мера за омогућавање безбедног и несметаног одвијања саобраћаја током извођења радова.

**РОКОВИ**

**Члан 4.**

Добављач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од \_\_\_\_ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Добављача и стручног надзора, након испуњења следећих услова:

- да је Наручилац предао Добављачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу;

* да је Наручилац обезбедио Добављачу несметан прилаз градилишту;
* да је Добављач Наручиоцу доставио банкарску гаранцију за добро извршење посла;

Датум увођења у посао уписује се у грађевински дневник.

**Члан 5.**

Добављач је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова, и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.

Добављач може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност надзорног органа. Добављач је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

Период обуставе радова мора бити уписан у грађевински дневник, потписан и оверен од стране одговорног лица Добављача и стручног надзора и једино у том случају не утиче на уговорени рок извођења радова.

На основу евидентиране обуставе радова кроз књигу инспекције и грађевински дневник, приликом коначног обрачуна утврдиће се да ли су радови изведени у уговореном року.

**Члан 6.**

Захтев за продужење уговореног рока са писаном сагласношћу стручног надзора и пратећом документацијом, Добављач подноси Наручиоцу у року од три дана од сазнања за околност које онемогућавају завршетак радова у уговореном року, а најкасније пет дана пре истека коначног рока за завршетак радова. Уговорени рок се не може продужити без сагласности Наручиоца.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми анекса овог уговора о томе постигну писани споразум.

У случају да Добављач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

**ПЛАЋАЊЕ**

**Члан 7.**

Уговорне стране су сагласне да се плаћање Добављачу врши на следећи начин:

- аванс у висини од 70 % од уговорене вредности без ПДВ-а што износи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара, у року од 45 дана од дана пријема оверене авансне ситуације/авансног рачуна, уз услов да је Наручиоцу достављена банкарска гаранција за повраћај аванса, у складу са чланом 8 Уговора. Аванс се мора оправдати најкасније са последњом привременом ситуацијом;

- по испостављеним овереним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, уз важеће банкарске гаранције, у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације. Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности уговорених радова без ПДВ.

Авансна, привремене и окончана ситуација испостављају се Наручиоцу у шест примерака и морају бити оверене од стране надзорног органа пре доставе Наручиоцу.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу ситуације: листове грађевинског дневника, листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и набавку опреме, динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији и другу документацију Добављач доставља стручном надзору, с тим да се у супротном неће извршити плаћање тих позиција, што Добављач признаје без права на приговор.

Уколико Добављач не достави ситуацију са свим прилозима из претходног става овог члана, Наручилац неће извршити плаћање позиција за које није достављена комплетна документација.

**СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА**

**Члан 8.**

Добављач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за повраћај аванса, са роком важења најмање до коначног извршења посла, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, ау лорист Наручиоца.

Добављач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења овог уговора преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за извршење уговорених радова, тј. до примопредаје –окончања радова, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив.

Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако Добављач у року од 15 дана од дана закључења Уговора не достави банкарску гаранцију из ст. 1 и 2. овог члана.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Добављач је у обавези да продужи важење банкарске гаранције.

У случају истека рока важења банкарске гаранције док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, односно док нису изведени радови из авансне ситуације Добављач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења банкарске гаранције.

Банкарска гаранција за добро извршење посла може бити послата на наплату пословној банци Добављача уколико Добављач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење.

Добављач се обавезује да у року од 10 дана након примопредаје радова Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ и са роком важења 30 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив,што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева и не отклони их у року и у складу са достављеним захтевом.

**УГОВОРНА КАЗНА**

**Члан 9**.

Уколико Добављач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, Наручилац може наплатити уговорну казну умањењем износа који је исказан у окончаној ситуацији.

Висина уговорне казне износи 0,1% од уговорене вредности без ПДВ за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности уговорених радова без ПДВ.

Ако јеНаручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

**ГАРАНТНИ РОК**

**Члан 10.**

Гарантни рок за изведене радове износи \_\_\_\_\_године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Добављач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и упутства за руковање.

**Члан 11.**

Добављач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Добављач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац ће наплатити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана, Наручилац има право да од Добављача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

**ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА**

**Члан 12.**

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Добављач има обавезу:

- да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са Понудом, важећим техничким и другим прописима који регулишу предметну материју, грађевинском дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором;

-да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши припремно-завршне и остале радове и све друго неопходно за коначно извршење Уговора;

-да по пријему инвестиционо-техничке документације исту прегледа и у року од 7 (седам) дана достави примедбе у писаном облику Наручиоцу на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, које нису могле остати непознате да су на време сагледане, неће бити узете у обзир нити ће имати утицаја на рок за извођење радова;

-да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

-да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу, са свим прописаним подацима која табла мора да садржи;

-да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, по свим временским условима;

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће чување и обезбеђење градилишта као и складишта материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима и трећим лицима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

-да се строго придржава прописаних мера за заштиту здравља и безбедности на раду за све своје запсолене и сва друга лица на градилишту или на другим местима на којима могу бити угрожена;

-да обезбеди услове за вршење стручног надзора на објекту;

-да уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима, који регулишу ову област;

-да поступа по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Добављач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца;

-да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту – локацији извођења радова и на суседним објектима;

-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов пријем.

**Члан 13.**

Добављач је у обавези да у року од 15 дана од дана закључења Уговора достави детаљан динамички план који мора садржати и следеће позиције, прва: припрема и формирање градилишта и последња: отклањање недостатака, у четри примерака, по два за Наручиоца и стручни надзор.

Саставни део динамичког плана су: план ангажовања потребне радне снаге, план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту, план набавке потребног материјала, финансијски план реализације извођења радова, пројекат организације градилишта.

Извођач је у обавези да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику.

**ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**

**Члан 14.**

Осим обавеза које су утврђене другим одредбама овог уговора, Наручилац има обавезу:

-да Добављачу плати уговорену цену под условима и на начин одређеним овим уговором;

-да присуствује увођењу Добављача у посао;

-да учествује у раду комисије за примопредају радова и коначни обрачун са стручним надзором и Добављачем.

-да приликом закључења Уговора, Добављачу преда инвестиционо-техничку документацију играђевинску дозволу;

-да најкасније 15 дана од закључења Уговора достави надлежној инспекцији рада пријаву градилишта, а копију пријаве постави на видно место на градилишту;

-да Добављача уведе у посао као и да му обезбеди несметан прилаз градилишту;

-да пре почетка радова на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова и да обезбеди израду Плана превентивних мера, уколико је то предвиђено важећим прописима;

-да обезбеди вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Добављача;

**КВАЛИТЕТ МАТЕРИЈАЛА И РАДОВА**

**Члан 15.**

За уграђени грађенски материјал и опрему Добављач мора имати сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Добављач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме и одговоран је уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

Уколико Наручилац, на основу извештаја надзорног органа или на други начин, утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, забраниће његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац, има право да тражи да Добављач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Добављач у одређеном року то не учини, Наручилац има право на наплату банкарске гаранције за добро извршење посла.

**АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА**

**Члан 16.**

Добављач у потпуности одговара Наручиоцуза извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

**МАЊАК И ВИШАК РАДОВА**

**Члан 17.**

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишка радова, Добављач је дужан да о томе одмах, писаним путем, обавести стручни надзори Наручиоца.

Добављач није овлашћен да мења обим уговорених радова односно да изведе вишак радова без писане сагласности стручног надзора и Наручиоца.

Утврђени мањкови и вишкови радова представљају основ за измену Уговора, у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

**ХИТНИ НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ**

**Члан 18.**

Добављач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз писану сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Добављач је дужан да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавести Наручиоца и достави им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова.

Наручилац може раскинути Уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавестиДобављача.

Добављач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

У случају евентуалног спора везано за постојање односно плаћање хитних непредвиђених радова, Добављачу неће бити признато право на правичну накнаду уколико не поседује доказ да је истог дана обавестио Наручиоца и доставио им писану сагласност стручног надзора о потреби за извођењем хитних непредвиђених радова, у складу са ставом 2. овог члана.

**ДОДАТНИ РАДОВИ**

**Члан 19.**

Додатни радови, у смислу овог уговора, су непредвиђени радови који Уговором нису обухваћени, а који се морају извести.

Добављач нема права на извођење накнадних радова као радова који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем додатних радова, Добављач је дужан да о том одмах, писаним путем, обавести стручни надзор и Наручиоца.

Додатни радови биће уговорени у складу са законом којим се уређују јавне набавке.

**ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА, КОНАЧАН ОБРАЧУН И ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА**

**Члан 20.**

Добављач о завршетку радова који су предмет овог уговора, писаним путем, обавештава стручни надзори Наручиоца, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од дана пријема писаног обавештења о завршетку радова.

Комисију за примопредају радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Добављача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Добављач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Грешке, односно недостатке које утврди стручни надзор или Наручилац, Добављач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Добављач не почне да отклања одмах и ако их не отклони у споразумно утврђеном року,Наручилацможе извршити наплату банкарске гаранције за добро извршење посла и неће приступити примопредаји радова.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из Понуде, о чему Комисија сачињава записник о коначном финансијском обрачуну.

**РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА**

**Члан 21.**

Уговор се закључује до окончања уговорених обавеза, под одложним условом а почиње да се примењује даном достављања банкарских гаранција из члана 8. Уговора.

**Члан 22**.

Овај Уговор може престати да важи и пре истека периода на који је закључен:

-Споразумом уговорних страна у писменој форми и без отказног рока;

-Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Добављач, делимично или у потпуности не

извршава своје уговорне обавезе, започети радови нису стандардног квалитета, или их извршава са

закашњењем, са отказним роком од 7 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду;

-Једностраним раскидом од стране Добављача, уколико Наручилац не испуњава своје уговорне обавезе,са отказним роком од 7 дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду;

-Једностраним раскидом од стране Наручиоца, у случају престанка потребе Наручиоца за предметним радовима, у ком случају уговор престаје да важи даном пријема обавештења о престанку потребе , без обавезе Наручиоца да Добављачу надокнади евентуалну штету коју би услед тога претрпео и трошкове које је имао у вези са закључењем овог Уговора.

-Услед недостатка новчаних средстава за предметну набавку

-У другим случајевима предвиђеним Законом и овим Уговором.

У случају раскида уговора, Добављач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да Наручиоцупреда попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведеног објекта у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи, док су обе уговорне стране дужне да сачине записник комисије о стварно изведеним радовима и записник комисије о коначном финансијском обрачуну по предметном уговору до дана раскида Уговора.

**ОБАВЕШТАВАЊЕ**

**Члан 23.**

Уговорне стране су дужне да се међусобно благовремено обавештавају о чињеницама чије је наступање од утицаја на испуњење уговора.

Обавештавање ће се вршити писменим путем.

**СПОРОВИ И НАЧИН ЊИХОВОГ РЕШАВАЊА**

**Члан 24.**

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршавањем овог уговора, уговорне стране решиће споразумно.

У случају да спор не може да буде решен споразумно, надлежан је Привредни суд у Пожаревцу.

**ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 25.**

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Законa о јавним набавкама, Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

**Члан 26.**

Овај уговор је састављен у шест примерка, од којих по три примерка задржава свака од уговорних страна.

Овај уговор почиње да се примењује даном његовог потписивања.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

Сваки уредно потписан и оверен примерак уговора представља оригинал и производи једнако правно дејство.

**ЗА НАРУЧИОЦА ЗА ДОБАВЉАЧА**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***Понуђач, у знак прихватања Модела уговора, мора исти попунити, потписатии оверити печатом***

***VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ***

***1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА***

Понуђач подноси понуду на српском језику.

***2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ***

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр.1, 12220 Велико Градиште са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку** - **Доградња, опремање и реконструкција и опремање кухиње ПУ „Мајски цвет“, ЈН бр.60/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.** Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца **до 24.09.2018. године до 13,00 часова**.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Отварање понуда је јавно, исте ће се отворити **24.09.2018.** године у **13.30** часова у просторијама Општинске управе општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, канцеларија бр.4.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

* Образац понуде (Образац 1);
* Образац структуре понуђене цене (Образац 2);
* Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);
* Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);
* Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);
* Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;
* Образац изјаве понуђача о обиласку локације (Образац 7);
* Модел уговора;
* Средство финансијског обезбеђења – оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде
* Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за добро извршење посла
* Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року
* Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН-ЈН)
* Потврду НБС о броју дана неликвидности
* Потврду референтног наручиоца, копију реализованог уговора, окончану ситуацију
* Фотокопије сертификата
* Пописне листе, уговор о закупу, лизингу или уговор о пословно-техничкој сарадњи, купопродајни уговор , рачун итд.,
* За возила фотокопију очитане саобраћајне дозволе и полисе осигурања са копијом регистарске налепнице
* Стручни налаз за самоходне подизне платформе
* М обрасце пријаве или уговоре о обављању привремених и повремених послова/ уговор о делу или уговоре о допунком раду , зависно од начина ангажовања
* Копија важеће лиценце 453 Инжењерске коморе Србије и потврде Инжењерске коморе Србије
* Копија важеће лиценце 430 Инжењерске коморе Србије и потврде Инжењерске коморе Србије
* Копија важеће лиценце 450 или 453 Инжењерске коморе Србије и потврде Инжењерске коморе Србије
* Копија важеће лиценце 410 Инжењерске коморе Србије и потврде Инжењерске коморе Србије
* Копија важеће лиценце 414 Инжењерске коморе Србије и потврде Инжењерске коморе Србије
* Уверење о положеном стручном испиту или копија уговора са овлашћеним правним лицем
* Споразум учесника о заједничком подношењу понуде (опционо)

***3. ПАРТИЈЕ***

Није по партијама

***4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА***

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

***5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ***

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, 12220 Велико Градиште*,*  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку – **Доградња, опремање и реконструкција и опремање кухиње ПУ „Мајски цвет“**,ЈН бр.60/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку – **Доградња, опремање и реконструкција и опремање кухиње ПУ „Мајски цвет“**,ЈН бр.60/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку – **Доградња, опремање и реконструкција и опремање кухиње ПУ „Мајски цвет“**,ЈН бр.60/2018,- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку **Доградња, опремање и реконструкција и опремање кухиње ПУ „Мајски цвет“**,ЈН бр.60/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

***6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ***

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

***7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ***

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављуIVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

***8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА***

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)и 2) ЗЈН и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IVконкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5.у поглављу VI).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

***9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ***

***9.1.* Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања***.*

Рок плаћања је 45 дана*,* од дана пријема исправно испостављене авансне, привремене односно окончане ситуације, уз важеће банкарске гаранције.

Наручилац одобрава аванс од 70 % вредности понуде без ПДВ-а

Брисано.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Брисано.

**9.2. Захтеви у погледу гарантног рока**

Гаранција за изведене радове и уграђени материјал, не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје предметне набавке.

***9.3.*Захтев у погледу рока за извођење радова**

Рок за извођење радова не може бити дужи од 120 календарских дана, почев од увођења у посао.

**9.4. Захтев у погледу рока важења понуде**

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**9.5**. Други захтеви **/**

***10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ***

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати**:**материјал, механизација, транспорт материјала и механизације, радна снага, транспорт радне снаге, трошкови ангажовања потребног броја извршилаца, извођење радова и сви остали зависни трошкови понуђача**.**

Јединична цена је фиксна и не може се мењати, у току реализације предметне набавке.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

***11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊАФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА***

Понуђач је дужан да у понуди достави:

-банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

-обавезујуће писма о намерама банке за издавање гранције за добро извршење посла, и

- обавезујуће писма о намерама банке за издавање гранције за отклањање грешака у гарантном року.

-**Банкарска гаранција за озбиљност понуде**

Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде. Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити са клаузулом: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за озбиљност понуде издаје се у висини од 5% од укупне понуђене цене из понуде без обрачунатог ПДВ-а, и мора да важи најмање 90 дана. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).Кредитни рејтинг додељује рејтинг агенција која се налази на листи подобних агенција за рејтинг коју је у складу са прописима објавила Народна банка Србије или подобна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих и сертификованих рејтинг агенција коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржишта (Europen Securities and Markets AuthoritiesESMA). Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде дату уз понуду у следећим случајевима:

-уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду;

-уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија благовремено не потпише уговор о јавној набавци;

-уколико изабрани понуђач не поднесе банкарску гаранцију за добрo извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

-ако изабрани понуђач у року од 15 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу не достави банкарску гаранцију за повраћај аванса.

**-Обавезујуће оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за добро извршење посла.**

Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за добро извршење посла у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока за извршење уговорених радова, тј. до примопредаје –окончања радова.

**-Обавезујуће оргинал писмо о намерама пословне банке да ће издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року**.

Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал обавезујуће писмо о намерама банке за издавање неопозиве, безусловне и наплативе на први позив и без права приговора, банкарске гаранције за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10 % од вредности уговора без ПДВ-а чији рок важења мора бити 30 дана дужи од уговореног гарантног рока.

***12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ***

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

***13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА***

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: Општинска управа општине Велико Градиште, Житни трг бр. 1, 12220 Велико Градиште или електронском поштом: [milavesna06@yahoo.com](mailto:milavesna06@yahoo.com) , тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. 60/2018**.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: [office@velikogradiste.rs](mailto:office@velikogradiste.rs), факсом на број 012/661-128 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавкии на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. **Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:**

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. \* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП;Општинска управа општине Велико Градиште; јавна набавка ЈН 60/2018;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, **или**

2. **Налог за уплату,** први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, **или**

3. **Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор,** потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), **или**

4. **Потврда издата од стране Народне банке Србије,** која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.